El modo de conexión VPN

**TeamViewer VPN** es una conexión uno a uno entre dos ordenadores. En la cual se utilizará una conexión de TeamViewer (manejado como conexión remota) para establecer una VPN con direcciones IP que son adictos a los involucrados ID de TeamViewer.

El servicio VPN no es como su VPN estándar, por ejemplo, acceso a Internet privada (PIA).

Este servicio actúa más como una VLAN que las máquinas se colocan en una red privada virtual, de modo que los dispositivos piensan que están en la misma red. Considerando que, Pia toma su tráfico y la envía desde el servidor país al que está conectado.

Requisitos para utilizar TeamViewer VPN

Para que funcione la VPN, un conductor de VPN debe estar instalado en ambos lados y, o bien se puede iniciar durante una conexión de control remoto o por propia dentro de la configuración de TeamViewer.

Ejemplos de uso de TeamViewer en VPN

Aquí están algunos casos ejemplo de uso para el cual se puede utilizar TeamViewer VPN:

* imprimir documentos en una impresora compatible conectado al equipo remoto.
* Ejecutar aplicaciones localmente en su equipo que accede a una base de datos remota mediante el establecimiento de una conexión VPN al servidor de base de datos remota (por ejemplo, para la oficina en casa).
* Dar a los participantes externos acceso a los dispositivos (por ejemplo, discos duros o memorias USB) conectados al ordenador remoto.

Opciones del cuadro de diálogo VPN

Una vez conectado al ordenador remoto a través de VPN, dentro de esta ventana VPN de TeamViewer, el cuadro de diálogo VPN de TeamViewer se abrirá.

Configurar VPN de TeamViewer con las siguientes opciones:

* En el caso de múltiples conexiones VPN simultáneas, puede seleccionar la conexión necesaria de la conexión VPN activa la lista desplegable. Los detalles y las acciones disponibles para esta conexión se muestran en el cuadro de diálogo.
* Haga clic en la conexión Cerrar botón para cerrar la conexión seleccionada.
* El estado de área muestra las direcciones IP asignadas VPN de ambos equipos. Una vez asignada, la dirección de IP VPN se mantendrá igual. También se muestra la cantidad de datos transmitidos.
* Los archivos de Acciones a través del Explorador botón abre el Explorador de Windows, que le da acceso al sistema de archivos remoto. Si las carpetas en el equipo remoto se comparten a través de la red local, usted será capaz de acceder a ellos y eliminar, copiar o mover archivos según sea necesario. Tenga en cuenta que puede que tenga que autenticarse en el equipo remoto.
* El Ping Test botón envía una señal de ping al equipo remoto. Esto le permite comprobar si una conexión se ha establecido con éxito.

Otras opciones de conexión

Se puede establecer sesiones de control remoto directamente dentro de su red de área local (LAN) mediante el uso de direcciones IP o nombres de host del ordenador. Por defecto esta función está desactivada debido a que algunos servidores de seguridad de software podrían no permitirlo.

Establecer una conexión LAN mediante la dirección IP y Cómo conectarse a un asociado a través de su dirección IP

Si desea recibir una conexión desde otro ordenador a través de la LAN, necesita habilitar esta característica en su ordenador:

Entrar en los TeamViewer  **Opciones** ->  **general**  -> **Conexiones de LAN entrantes**  -> cambiar a cualquiera de  **Aceptar** o **Aceptar exclusivamente.**

Cuando elige  **Aceptar exclusivamente** , TeamViewer mostrará la dirección IP interna de su ordenador en la ventana principal de la aplicación TeamViewer. La persona que desee conectarse con usted a través de LAN puede entrar en esta dirección IP en su campo “ID de socio” en su propio cliente de TeamViewer con el fin de conectar con usted.

Su dirección IP interna se mostrará allí como “Dirección IPv4”.

  Para iniciar la conexión de TeamViewer LAN, por favor asegúrese de que ambos equipos están en la misma red.

 En el equipo de conexión, escriba la dirección IP interna del equipo remoto en el campo ID de asociado en la ficha de control remoto. Haga clic en  **Conectar con asociado** , e introduzca la contraseña de TeamViewer del equipo remoto cuando se le solicite.

Ahora está conectado al ordenador remoto directamente a través de LAN, sin necesidad de utilizar internet.

Bibliografía:

www.community.teamviewer.com